**五官超短波治疗仪**

1． 治疗电子定时，声光提示；
2． 输出先回零保护设置；
3． 配备硅橡胶输出线；
4． 输出功率：40W；
5． 工作频率：43MHz；
6． 电    源：a.c.220V  50Hz；
7． 消耗功率：130W；
8． 外形尺寸：380mm×250mm×130m
9． 重    量：7kg