**功率自行车**外形尺寸/cm ：132×56×127
座位前后调节范围/cm ：0～23(12档)
阻尼调节档数：8档
靠背垫额定承载: ≥750N
座垫额定承载: ≥2000N