**功率自行车**外形尺寸/cm ：132×56×127  
座位前后调节范围/cm ：0～23(12档)  
阻尼调节档数：8档  
靠背垫额定承载: ≥750N  
座垫额定承载: ≥2000N